Pumping then cooling (comparing exp. 6, 7, 8 and 9)

pressure pumping cooling

595 600 605 610 615 620 625

Time (hours)

1e-05

1e-04

1e-03

1e-02

1e-01

1e+00

1e+01

1e+02

Log pressure (mbar)

Empty dewar

525 530 535 540 545 550 555

Time (hours)

1e-05

1e-04

1e-03

1e-02

1e-01

1e+00

1e+01

1e+02

Anodised sample

500 505 510 515 520 525 530

Time (hours)

1e-05

1e-04

1e-03

1e-02

1e-01

1e+00

1e+01

1e+02

Plain sample

620 625 630 635 640 645 650 655

Time (hours)

1e-05

1e-04

1e-03

1e-02

1e-01

1e+00

1e+01

1e+02

Charcoal